

投标人须知
一、可研报告编制内容及技术要求
投标单位需按照政府立项、环保评审标准，编制完整、规范、可直接用于报批评审的可行性研究报告，报告内容完整、数据真实、论证充分、结论明确，具体包含以下核心章节：
（一）项目总论
包含项目基本概况、编制依据、编制原则、项目建设必要性、建设意义、总体目标、研究范围、主要结论与专家建议、主要技术经济指标汇总。
（二）项目现状与存在问题
详细摸排医院现有污水站建设规模、处理工艺、设备配置、日处理水量、运行现状、出水水质、运维情况；精准分析现有设施短板、超标风险、运维隐患、工艺落后、处理能力不足、智能化缺失等核心问题，结合医院床位规模、就诊人次、污水峰值排放特点开展专项分析。
（三）建设方案论证
结合医院医疗污水（含诊疗污水、生活污水、消毒废水）水质特点，需提供至少2～3种主流工艺（如A／O、MBR、MBBR等）的定量比选表（含占地、投资、运维成本、出水稳定性对比），优选适配医疗机构、运行稳定、运维简便、达标率高、运维成本低的工艺路线；明确污水站建设／改造规模、工艺流程、设备清单、构筑物建设方案、消毒系统、污泥处理系统、废气收集治理、在线监测系统、应急处理系统、智能化运维系统方案。
（四）总图布置与配套工程
结合医院院区布局、用地条件、环保防护要求，编制污水站平面布置、管线改造、给排水、供电、通风、安防、降噪除臭、绿化防护等配套工程方案，确保布局合规、不影响院区正常诊疗秩序。
（五）节能、环保、安全生产方案
专项编制项目节能分析、节水措施、扬尘噪声控制、污水污泥合规处置、异味治理、安全生产保障、消防安全、职业防护等专项章节，完全满足环保评审及卫健系统安全管理要求。
（六）项目实施进度与组织管理
制定科学合理的项目建设工期、施工组织方案、实施步骤、人员配置、质量管控、进度管控方案，规避施工期间对医院正常运营的影响。
（七）投资估算与资金筹措
精准完成项目工程费用、设备购置费用、安装费用、其他费用、预备费等全口径投资估算，编制详细估算明细表，明确资金筹措方案、资金使用计划，数据真实可查、有据可依。
（八）经济效益、社会效益与环境效益分析
全面分析项目实施后的环保达标效益、院区环境提升效益、合规经营效益、安全保障效益，测算运维成本、节约能耗、长效合规价值，论证项目可行性与必要性。
（九）风险分析与防控措施
针对技术风险、运维风险、环保风险、施工风险、政策风险开展全面分析，制定针对性防控、应对及整改措施。
（十）结论与建议
明确项目可行性结论，提出工艺优化、运维管理、后期运维、常态化监测等方面的合理化建议，满足立项、评审、审批全部要求。
（十一）附件资料
包含现场现状图、规划示意图、设备方案图、相关标准依据、测算表格、资质文件、调研资料等全套附件。
二、服务工作要求
（一）现场踏勘要求：中标单位必须安排专业技术人员多次进场踏勘，精准核实院区污水排放现状、管网走向、现有设备参数、场地条件，严禁脱离实际套用模板编制报告。
（二）成果质量要求：报告内容完整、逻辑严谨、数据准确、格式规范，完全符合发改委、生态环境局、卫健部门评审标准，确保通过专家评审，免费根据主管部门及专家评审意见修改，直至取得可研批复（或主管部门认可文件）为止。
（三）全程配合服务：全程配合采购人完成项目立项申报、专家评审答疑、资料报送、主管部门核查、项目报批等所有工作，直至项目可研工作全部收尾。
（四）保密要求：投标及中标单位对医院院区布局、污水数据、诊疗规模、项目资料等涉密信息严格保密，不得外泄、不得用于其他项目，签订保密承诺书。
（五）交付成果：提供纸质版报告 3套（含盖章完整版）、电子版可编辑文件全套，含所有测算底稿、图纸、资料。
三、投标人资格要求
（一）主体资格：投标人须为中国大陆境内依法注册、具有独立法人资格的企业，具备有效的营业执照，能够独立承担民事责任，不接受联合体投标、不允许转包分包。
（二）专业资质：投标人须具备有效期内工程咨询单位乙级及以上资信证书，资信类别不限，业务范围明确包含“生态建设和环境工程、市政公用工程”，具备医疗污水项目可研编制专业能力。优先考虑综合咨询实力较强，具备更全面乙级及以上业务范围（如同时涵盖“建筑、电子、信息工程”等）的咨询单位，使其能够为项目提供从技术方案到立项审批的全链条、高规格技术咨询服务。
（三）业绩要求：近3年内具备2项及以上县级及以上污水处理相关的改建／改造／新建项目的可行性研究报告编制或相关工程项目全过程咨询服务业绩。需提供相关佐证材料。
[bookmark: _GoBack]（四）信用要求：未被列入信用中国失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信名单，无环保行业不良记录、无项目弄虚作假、评审不合格等不良履约记录。
（五）人员要求：项目负责人须具备注册咨询工程师（投资）执业资格，具备“生态建设和环境工程”专业中级或高级职称，具备污水项目可研编制经验，项目负责人需在踏勘、评审、关键汇报等核心节点亲自到场，日常对接由常驻授权代表负责。项目团队中至少配备1名具备‘生态建设和环境工程’专业能力的注册咨询工程师（投资），以及1名具备‘市政公用工程’或‘建筑’专业中级及以上职称的技术人员。
四、报价要求
1. 本次报价为含税全包固定总价，包含踏勘调研、资料收集、报告编制、图纸制作、专家评审配合、修改整改、报批服务、打印装订、税费、人工、交通、售后全部费用，采购人无需额外支付任何费用。
2. 报价合理合规，严禁恶意低价、围标串标，报价需匹配服务标准与成果质量。
五、工期及交付要求
1. 合同签订后 3个工作日内进场踏勘、启动编制工作；
2. 从委托单位提供齐全完整有效的基础资料和图纸资料开始计算，15日历天内提交初稿；
3. 根据采购人及专家意见限期修改，最终提交正式报批版成果，配合完成评审及报批工作，直至项目可研工作办结。
六、验收标准
1. 报告章节齐全、内容完整、数据真实、符合国家及行业编制规范；
2. 满足医院污水站项目立项、环保评审、主管部门审批要求；
3. 顺利通过专家评审，无重大修改意见；
4. 完整交付全部纸质、电子版成果资料，完成所有配套服务。
七、售后服务及履约要求
1. 项目服务期内免费修改、免费答疑、免费配合评审报批；
2. 自项目取得发改或主管部门正式批复文件（或认可意见）之日起，提供6个月的质保服务期。质保期内，若因报告自身数据错误、遗漏或主管部门核查要求导致的问题，乙方须免费配合整改；若因国家政策标准发生重大调整需补充内容，双方另行协商费用。
3. 严格遵守采购人工作纪律，不干扰医院正常诊疗工作，服从采购人管理调度；
4. 中标单位应承担因其报告编制质量缺陷所导致的直接经济损失，最高赔偿额不超过本项目合同服务费总额。
八、其他说明
1. 本项目不接受联合体投标，禁止转包、违法分包，一经发现取消中标资格、解除合同并追究违约责任；
2. 投标人需充分踏勘现场、了解项目实际情况，自行承担踏勘及编制风险；
3. 未尽事宜由双方在合同中协商明确。
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